# Odstraňovač ztvrdlé kůže PEDI VAC

Zapnutí: Podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund ve stavu vypínání nebo nabíjení, pracovní indikátor se zobrazí zeleně a brusná hlava se začne otáčet vysokou rychlostí.

Regulace otáček: Ve spouštěcím stavu lze rychlost brusné hlavy měnit mezi vysokou rychlostí (zelená kontrolka) a super vysokou rychlostí (červená kontrolka)

Vypnutí: Stiskněte tlačítko napájení po dobu 2 sekund ve spouštěcím stavu, pracovní kontrolka indikátoru zhasne, brusná hlava přestane běžet

Po použití produkt nabijte. Dlouhodobé výpadky napájení povedou ke snížení výkonu lithiové baterie.

Pokyny pro výměnu brusných hlav

1. Nechte produkt vypnout
2. Prosím, klip na místě podle obrázku v org návodu
3. Stiskněte prst na obou stranách klipu a současně ho vytáhněte
4. Nasaďte požadovanou brusnou hlavu zpět a uslyšíte cvaknutí instalace na místě

Čištění

Vnitřní houbu vyčistěte po uvolnění zásobníku na prach ve směru znázorněném na obrázku, nainstalujte houbu zpět do původní polohy po čištění, zajistěte zásobník na prach v opačném směru a dokončete čištění

Tento produkt nemá vodotěsnou funkci, při čištění neumívat